**Tehniskā specifikācija**

Iepirkuma priekšmets: 6 multifunkcionālās lāzerdrukas iekārtas.

Prasības iekārtai:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums** |
| Pieejamās funkcijas: printeris, kopētājs, skeneris**Printeris**Drukas izšķirtspēja 600 x 600 dpiDrukas kvalitāte ar attēlu pilnveidošanas tehnoloģiju līdz 1200 x 1200 dpiIesilšanas laiks ~14 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanasPirmās izdrukas ieguves laiks ~ 5,5 sekundes vai mazākPrintera valodas UFRII, PCL5c, PCL6Drukas piemale 5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas10 mm no augšas, apakšas, kreisās malas un labās malas (aploksne)Ir tonera taupīšanas režīmsDrukāšanas režīmi:Drošā drukāšanaDrukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF)Google Cloud Print pieejamībaAirPrintKopētājsKopēšanas ātrums:* Vienpusēja (A4): līdz 38 lappusēm minūtē
* Divpusēja (A4): līdz 30,3 attēliem minūtē

Pirmās izdrukas ieguves laiks (FCOT):* ADF (A4): aptuveni 6,6 sekundes vai mazāk
* Ar stikla vāku (A4): aptuveni 6,4 sekundes vai mazāk

Kopijas izšķirtspēja līdz 600x600 dpiKopēšanas režīmi:Teksts, teksts/fotoattēli (pēc noklusējuma), teksts/fotoattēli (augsta kvalitāte), fotoattēliDivpusēja kopēšanaAbpusēja uz abpusējas (automātiski)Vairākas kopijasLīdz 999 kopijāmSamazināšana/palielināšana 25-400% ar 1% palielinājuma soliCitas funkcijasBez rāmja, šķirošana, 2 uz 1, 4 uz 1, ID kartes kopija**Skeneris**Tips: KrāsuSkenēšanas izšķirtspēja:* Optiska: līdz 600 x 600 dpi
* Uzlabota: līdz 9600 x 9600 dpi

Skenēšanas ātrums:Vienpusēja melnbalta: 38 att./min (300 x 600 dpi)Vienpusēja krāsu: 13 att./min (300 x 600 dpi)Divpusēja melnbalta: 70 att./min (300 x 600 dpi)Divpusēja krāsu: 26 att./min (300 x 600 dpi)Krāsu skenēšanas dziļums 24 biti / 24 biti (ievade/izvade)Pelēkie toņi 256 līmeņiSaderība TWAIN, WIA, ICASkenēšana uz e-pastu TIFF/JPEG/PDF/kompakts PDF/pārmeklējams PDFSkenēšana uz mākoņpakalpojumu TIFF / JPEG / PDF / PNG**Materiālu padeve**Skenera tips: Skenēšana ar stikla vāku, divpusējs automātiskais dokumentu padevējs (viena padeve)Papīra ievade (standarta):* Vismaz 250 lokšņu kasete
* vismaz 100 lokšņu daudzfunkciju paplāte
* vismaz 50 lokšņu automātiskais dokumentu padevējs

Papīra ievade (papildaprīkojums): Vismaz 550 lokšņu kasetePapīra izvade: Vismaz 150 loksnesApdrukājamā materiāla veids: Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, etiķetes, pastkartes, aploksnesApdrukājamā materiāla formāti: Kasete (standarta un papildu):A4, A5, A5 (ainavas režīms), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K; pielāgoti izmēri: min. 105 x 148 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm.Universālā paplāte:A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksa kartītes, aploksnes (COM10, Monarch, DL, C5); pielāgoti izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm.Automātiskais dokumentu padevējs:A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement; pielāgoti izmēri: min. 105 x 128 mm; maks. 215,9 x 355,6 mmApdrukājamā materiāla svars: Kasete (standarta un papildaprīkojuma): 60–120 g/m²Daudzfunkciju paplāte: 60–163 g/m²+AC57Automātiskais dokumentu padevējs: 50–105 g/m²Divpusēja drukāšana: A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, FoolscapPielāgoti izmēri: min. 210 x 279,4 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm60–120 g/m2**Interfeiss un programmatūra**Interfeisa tipsUSB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojumsOperētājsistēmas saderībaWindows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008Mac OS X 10.9.5 un jaunāka versija / Mac OS 10.14 Linux8Tīkla protokoliDrukāšana:LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6)Skenēšana:E-pasts, SMB, WSD-Scan(IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAXTCP/IP lietojumprogrammu pakalpojumi:Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP pirms SMTP (IPv4, IPv6)DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)DHCPv6 (IPv6)Pārvaldība:SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)Drošība (ar vadiem):IP/Mac adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)Drošība (bezvadu): WEP (64/128 biti), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)Infrastruktūras režīms:WEP (64/128 biti), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)Piekļuves punkta režīms:WPA2-PSK (AES)**Vispārīgs raksturojums**VeiktspējaMaks. 80 000 lappuses mēnesīBarošanas avots220–240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)Enerģijas patēriņšMaks. 1500 WGaidīšanas režīmā: maks. 10WMiega režīmā: maks.1 WPreces garantija vismaz 24 mēneši | *Ražotājs:**Modelis:**Hipersaite uz piedāvātās preces ražotāja modeli:*  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P**rece** | **Daudzums** | **Cena par 1 vienību** | **Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN** |
| Multifunkcionālās lāzerdrukas iekārta | 6 |  |  |

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**:

Pretendenta nosaukums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģistrācijas Nr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas konta Nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Banka:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas kods:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats: \_\_\_\_\_\_\_