**Tehniskais – finanšu piedāvājums**

**MIKROMOTORA LENĶA UZGALIS AR GAISMU – 5 GAB.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Tehniskās prasības/ Parametri** | **Piedāvājuma detalizēti tehniskie parametri** | **Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu, norādot konkrētu lpp.** |
|  | **Preces ražotājs:** |  |
|  | **Modelis, kods:** |  |
| 1. | Materiāls – nerūsējošais tērauds. |  |  |
| 2. | Pārnesuma attiecība – 1:1. |  |  |
| 3. | 2,35 mm urbuļiem. |  |  |
| 4. | Maksimālais ātrums ne mazāk kā 40000 apg./min. |  |  |
| 5. | Ūdens izsmidzināšana – vienkārša. |  |  |
| 6. | Šūnu stikla optika. |  |  |
| 7. | NSK savienojums. |  |  |
| 8. | Preces piegāde 3 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža. |  |  |
| 9. | Garantijas laiks vismaz 12 mēneši. |  |  |
|  |  | **Cena EUR bez PVN par 1 vienību:** |  |
|  |  | **Summa kopā EUR bez PVN:** |  |

**TURBĪNAS UZGALIS AR GAISMU – 4 GAB.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Tehniskās prasības/ Parametri** | **Piedāvājuma detalizēti tehniskie parametri** | **Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu, norādot konkrētu lpp.** |
|  | **Preces ražotājs:** |  |
|  | **Modelis, kods:** |  |
| 1. | Materiāls – nerūsējošais tērauds. |  |  |
| 2. | Keramiskie gultņi. |  |  |
| 3. | Jauda ne mazāk kā 17 W. |  |  |
| 4. | Griešanās ātrums – 360000 - 430000 apg./min. |  |  |
| 5. | 4 punktu ūdens dzesēšana. |  |  |
| 6. | Šūnu stikla optika. |  |  |
| 7. | Tīras galvas sistēma. |  |  |
| 8. | Galvas izmērs: diametrs 12,1 x 13,3 mm. |  |  |
| 9. | Pogas mehānisms. |  |  |
| 10. | NSK savienojums. |  |  |
| 11. | Preces piegāde 3 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža. |  |  |
| 12. | Garantijas laiks vismaz 12 mēneši. |  |  |
|  |  | **Cena EUR bez PVN par 1 vienību:** |  |
|  |  | **Summa kopā EUR bez PVN:** |  |

**TURBĪNAS UZGALIS AR GAISMU – 1 GAB.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Tehniskās prasības/ Parametri** | **Piedāvājuma detalizēti tehniskie parametri** | **Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu, norādot konkrētu lpp.** |
|  | **Preces ražotājs:** |  |
|  | **Modelis, kods:** |  |
| 1. | Materiāls – nerūsējošais tērauds. |  |  |
| 2. | Keramiskie gultņi. |  |  |
| 3. | Jauda ne mazāk kā 17 W. |  |  |
| 4. | Griešanās ātrums – 360000 - 430000 apg./min. |  |  |
| 5. | 4 punktu ūdens dzesēšana. |  |  |
| 6. | Šūnu stikla optika. |  |  |
| 7. | Tīras galvas sistēma. |  |  |
| 8. | Galvas izmērs: diametrs 12,1 x 13,3 mm. |  |  |
| 9. | Pogas mehānisms. |  |  |
| 10. | Sirona savienojums. |  |  |
| 11. | Preces piegāde 3 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža. |  |  |
| 12. | Garantijas laiks vismaz 12 mēneši. |  |  |
|  |  | **Cena EUR bez PVN:** |  |

**MIKROMOTORA UZGALIS AR GAISMU – 1 GAB.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Tehniskās prasības/ Parametri** | **Piedāvājuma detalizēti tehniskie parametri** | **Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu, norādot konkrētu lpp.** |
|  | **Preces ražotājs:** |  |
|  | **Modelis, kods:** |  |
| 1. | Materiāls – nerūsējošais tērauds. |  |  |
| 2. | Pārnesuma attiecība – 1:1. |  |  |
| 3. | 2,35 mm urbuļiem. |  |  |
| 4. | Maksimālais ātrums ne mazāk kā 40000 apg./min. |  |  |
| 5. | Ūdens izsmidzināšana – vienkārša. |  |  |
| 6. | Šūnu stikla optika. |  |  |
| 7. | Tīras galvas sistēma. |  |  |
| 8. | Pogas mehānisms. |  |  |
| 9. | Sirona savienojums. |  |  |
| 10. | Preces piegāde 3 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža. |  |  |
| 11. | Garantijas laiks vismaz 12 mēneši. |  |  |
|  |  | **Cena EUR bez PVN:** |  |

**SODAS STRŪKLAS APARĀTS – 1 GAB.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Tehniskās prasības/ Parametri** | **Piedāvājuma detalizēti tehniskie parametri** | **Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu, norādot konkrētu lpp.** |
|  | **Preces ražotājs:** |  |  |
|  | **Modelis, kods:** |  |  |
| 1. | Ietver 60˚ un 80˚ sprauslas galvu. |  |  |
| 2. | 1x pulvera korpuss. |  |  |
| 3. | Gluds, viegls 360 ˚ pagrieziens. |  |  |
| 4. | Ergo komforta dizains. |  |  |
| 5. | Viegls, kompakts rokturis. |  |  |
| 6. | 1x apkopes komplekts. |  |  |
| 7. | Autoklāvējams uzgalis. |  |  |
| 8. | Komplektā sodas pulveris vismaz 100g. |  |  |
| 9. | Preces piegāde un uzstādīšana: 3 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. |  |  |
| 10. | Garantijas laiks vismaz 24 mēneši. |  |  |
| 11. | Jānodrošina darbinieku apmācība. |  |  |
|  |  | **Cena EUR bez PVN:** |  |

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**:

Uzņēmuma nosaukums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tālrunis un fakss: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**E-pasts** **elektronisko dokumentu saņemšanai**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas konta Nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Banka:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas kods:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Amats, vārds, uzvārds: |  |  |
| z.v. | (paraksta vieta) |  |