**Tehniskā specifikācija**

**Tehniskās dokumentācijas izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai SIA “Rīgas veselības centrs” ēkām Rīgā, Kaņiera ielā 13 un Spulgas ielā 24**

**1.daļa** **- Fasādes vienkāršotā atjaunošana SIA “Rīgas veselības centrs” filiāles “Ķengarags” ēkai Rīgā, Kaņiera ielā 13**

1. Fasādes vienkāršotās atjaunošanas sastāvs (ievada BIS):
	1. Fasādes siltināšana;
	2. Cokola siltināšana;
	3. Jumta, t.sk.bēniņu, siltināšana;
	4. Jumta seguma, t.sk. lietus ūdens novadīšanas nomaiņa;
	5. Logu nomaiņa;
	6. Fasādes apdares atjaunošana;
	7. Apgaismes ķermeņu nomaiņa fasādēs.
2. Projekta dokumentu saraksts (ievada BIS):
	1. Skaidrojošs apraksts par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par ugunsdrošības risinājumiem un izmantotajiem būvizstrādājumiem, veicamajiem energoefektivitātes pasākumiem, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu un paredzēto teritorijas sakārtošanas veidu, kā arī par plānotajiem darbiem, attiecīgo darbu secību un plānoto būvdarbu veikšanas laiku (kalendāra plānu);
	2. Fasādes krāsu risinājumi (krāsu pasi);
	3. Galveno konstruktīvo mezglu risinājumi;
	4. Darbu organizēšanas shēma, kurā attēlo cilvēku un transporta plūsmu, esošās ēkas un, ja nepieciešams, pagaidu būves, pastāvīgos un pagaidu ceļus, būvmašīnas un inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot to nepieciešamās pieslēgšanas vietas, kā arī būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas vietas;
	5. Tehniskās apsekošanas atzinums.
3. Būvvaldē saskaņošanai:
	1. Apliecinājuma karte ēkai.
4. Pasūtītājam:
	1. Būvdarbu izmaksas (tāme);
	2. Būvdarbu apjomi.

**2.daļa** - **Jumta vienkāršotā atjaunošana SIA “Rīgas veselības centrs” filiāles “Ziepniekkalns” ēkai Rīgā, Spulgas 24**

1. Jumta vienkāršotās atjaunošanas sastāvs (ievada BIS):

1.1. Jumta siltināšana;

1.2. Jumta seguma, t.sk. lietus ūdens novadīšanas nomaiņa;

2. Projekta dokumentu saraksts (ievada BIS):

2.1. Skaidrojošs apraksts par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par ugunsdrošības risinājumiem un izmantotajiem būvizstrādājumiem, veicamajiem energoefektivitātes pasākumiem, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu un paredzēto teritorijas sakārtošanas veidu, kā arī par plānotajiem darbiem, attiecīgo darbu secību un plānoto būvdarbu veikšanas laiku (kalendāra plānu);

2.2. Galveno konstruktīvo mezglu risinājumi;

2.3. Darbu organizēšanas shēma, kurā attēlo cilvēku un transporta plūsmu, esošās ēkas un, ja nepieciešams, pagaidu būves, pastāvīgos un pagaidu ceļus, būvmašīnas un inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens un citu resursu inženiertīklus), norādot to nepieciešamās pieslēgšanas vietas, kā arī būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas vietas;

2.4. Tehniskās apsekošanas atzinums.

3. Būvvaldē saskaņošanai:

3.1. Apliecinājuma karte ēkai.

4. Pasūtītājam:

4.1. Būvdarbu izmaksas (tāme);

4.2. Būvdarbu apjomi.

Pakalpojuma izpildes termiņš – 30.07.2020.

**Kopējā piedāvājuma summa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR bez PVN.**

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**:

Pretendenta nosaukums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģistrācijas Nr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas konta Nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Banka:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas kods:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats: \_\_\_\_\_\_\_