**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Tehniskās apsardzes pakalpojumi**

1. **Pilna tehniskās apsardzes nodrošināšana objektā Rīgā, Sēlpils ielā 15.**

**Objekta apsardzes iekārtas apraksts:**

**Apsardzes iekārta: Concept 4000.**

Apsardzes panelis atrodas pie ieejas durvīm

Atsevišķa zona ierīkota medikamentu glabāšanas telpā.

Trauksmes pults. atrodas reģistratūrā (2 gab.).

**Objekta apraksts**: Objektam ir viena 3-stāvu būve ar 3 ieejām ēkā un pagrabstāvs.

Objektam ir teritorija bez žoga.

Objekta ēka ir aprīkota ar apsardzes un ugunsdrošības signalizācijām.

Objekts un tā teritorija tiek novērota ar 4 āra un 13 telpu videokamerām.

**Pakalpojuma apjoms:**

* 1. Nodrošināt signalizācijas sistēmas pirmreizējo pieslēgšanu pie centrālās pults un pārprogrammēšanu.
	2. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt signalizācijas sistēmu atkārtotu pieslēgšanu pie centrālās pults un pārprogrammēšanu;
	3. Nodrošināt fizisko apsardzi pakalpojumu sniegšanas vietā apsardzes sistēmas atslēgšanās brīdī. Fiziskā apsardze jānodrošina līdz apsardzes sistēmas signalizācijas darbības atjaunošanai.
	4. Veikt ikmēneša apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas pieslēguma pārbaudes, veicot ierakstu pārbaudes žurnālā.
	5. Nodrošināt apsardzes operatīvās vienības izbraukšanu uz objektu pēc trauksmes signāla saņemšanas centralizētajā apsardzes pultī (turpmāk – CAP) objekta apsekošanai, materiālo vērtību zādzību novēršanai un likumpārkāpēja aizturēšanai. Apsardzes operatīvās vienības ierašanās laiks objektā ne vēlāk kā 10 (desmit) minūšu laikā pēc trauksmes signāla saņemšanas.
	6. Pēc trauksmes signāla saņemšanas un apsardzes operatīvās vienības ierašanās objektā nekavējoties paziņot par to Pasūtītāja atbildīgajām personām, veikt objekta apsardzi līdz Pasūtītāja atbildīgās personas ierašanās brīdim.
	7. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt signalizācijas sistēmas apkopi, remontu, detaļu nomaiņu, programmatūras uzturēšanu.
1. **Pilnas tehniskās apsardzes nodrošināšana objektā Rīgā, Spulgas ielā 24.**

**Objekta apsardzes iekārtas apraksts:**

**Apsardzes iekārta:** **DSC 1864 (1stāvs), Spectra 5500 (admin.), NX-8 (direktore.), DSC 585 (noliktava)**

Apsardzes panelis atrodas pie ieejas durvīm, pagraba durvīm un rezerves izejas durvīm.

Atsevišķi 4 raidītāji.

Trauksmes pults. atrodas reģistratūrā (2gab.).

**Objekta apraksts:** Objektam ir viena būve ar 2 stāviem, divām ieejām, piecām izejām, un pagrabstāvu.

Objektam ir teritorija bez žoga.

Objekta ēka ir aprīkota ar apsardzes un ugunsdrošības signalizācijām, videonovērošanas iekārtu.

Objekts un tā teritorija tiek novērota ar 8 āra un 8 telpu videokamerām.

**Pakalpojuma apjoms:**

2.1.Nodrošināt signalizācijas sistēmas pirmreizējo pieslēgšanu pie centrālās pults un pārprogrammēšanu.

2.2.Nepieciešamības gadījumā nodrošināt signalizācijas sistēmu atkārtotu pieslēgšanu pie centrālās pults un pārprogrammēšanu;

* 1. Nodrošināt fizisko apsardzi pakalpojumu sniegšanas vietā apsardzes sistēmas atslēgšanās brīdī. Fiziskā apsardze jānodrošina līdz apsardzes sistēmas signalizācijas darbības atjaunošanai.
	2. Veikt ikmēneša apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas pieslēguma pārbaudes, veicot ierakstu pārbaudes žurnālā.
	3. Nodrošināt apsardzes operatīvās vienības izbraukšanu uz objektu pēc trauksmes signāla saņemšanas centralizētajā apsardzes pultī (turpmāk – CAP) objekta apsekošanai, materiālo vērtību zādzību novēršanai un likumpārkāpēja aizturēšanai. Apsardzes operatīvās vienības ierašanās laiks objektā ne vēlāk kā 9 (deviņu) minūšu laikā pēc trauksmes signāla saņemšanas.
	4. Pēc trauksmes signāla saņemšanas un apsardzes operatīvās vienības ierašanās objektā nekavējoties paziņot par to Pasūtītāja atbildīgajām personām, veikt objekta apsardzi līdz Pasūtītāja atbildīgās personas ierašanās brīdim.
	5. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt signalizācijas sistēmas apkopi, remontu, detaļu nomaiņu.
1. **Pilnas tehniskās apsardzes nodrošināšana objektā Rīgā Kaņiera ielā 13.**

**Objekta apsardzes iekārtas apraksts:**

**Apsardzes iekārta: DSC 1864**

Apsardzes panelis pie ieejas durvīm.

Atsevišķa sistēmas zona ierīkota medikamentu glabāšanas telpā.

Trauksmes pults atrodas reģistratūrā (2gab.).

**Objekta apraksts:** Objektam ir viena būve ar 3 stāviem ar 3 ieejām, un pagrabstāvu.

Objektam ir teritorija bez žoga.

Objekta ēka ir aprīkota ar apsardzes un ugunsdrošības signalizācijām.

Objekts un tā teritorija tiek novērota ar 4 āra un 9 telpu videokamerām. Objekta signalizācija ir pieslēgta pašreizējai apsardzes firmas pultij. Reģistratūras darba vieta ir apgādātas ar pašreizējās apsardzes firmas „Trauksmes pogu”.

**Pakalpojuma apjoms:**

* 1. Nodrošināt signalizācijas sistēmas pirmreizējo pieslēgšanu pie centrālās pults un pārprogrammēšanu.
	2. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt signalizācijas sistēmu atkārtotu pieslēgšanu pie centrālās pults un pārprogrammēšanu;
	3. Nodrošināt fizisko apsardzi pakalpojumu sniegšanas vietā apsardzes sistēmas atslēgšanās brīdī. Fiziskā apsardze jānodrošina līdz apsardzes sistēmas signalizācijas darbības atjaunošanai.
	4. Veikt ikmēneša apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas pieslēguma pārbaudes, veicot ierakstu pārbaudes žurnālā.
	5. Nodrošināt apsardzes operatīvās vienības izbraukšanu uz objektu pēc trauksmes signāla saņemšanas centralizētajā apsardzes pultī (turpmāk – CAP) objekta apsekošanai, materiālo vērtību zādzību novēršanai un likumpārkāpēja aizturēšanai. Apsardzes operatīvās vienības ierašanās laiks objektā ne vēlāk kā 9 (deviņu) minūšu laikā pēc trauksmes signāla saņemšanas.
	6. Pēc trauksmes signāla saņemšanas un apsardzes operatīvās vienības ierašanās objektā nekavējoties paziņot par to Pasūtītāja atbildīgajām personām, veikt objekta apsardzi līdz Pasūtītāja atbildīgās personas ierašanās brīdim.
	7. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt signalizācijas sistēmas apkopi, remontu, detaļu nomaiņu.
1. **Pilna tehniskās apsardzes nodrošināšana objektā Rīgā, Kokles ielā 12**

**Objekta apsardzes iekārtas apraksts:**

**Apsardzes iekārtas –** **DSC 1864** ,**SmartLine(ugunsdrošībai)**

Apsardzes paneļi pie ieejas durvīm.

2 raidītāji

Atsevišķa sistēmas zona ierīkota medikamentu glabāšanas telpā.

Trauksmes pults atrodas reģistratūrā (2gab.)un pie direktores 1gab.

**Objekta apraksts**: Objektam ir 2 savstarpēji savienotas ēkas -1) ar 2 stāviem un 1 ieeju, 2) ar 3 stāviem un pagraba stāvu ar 1 ieeju, un atsevišķu ieeju pagrabā.

Objektam ir teritorija ar žogu.

Objekta ēkas ir aprīkotas ar apsardzes un ugunsdrošības signalizāciju

**Pakalpojuma apjoms:**

* 1. Nodrošināt signalizācijas sistēmas pirmreizējo pieslēgšanu pie centrālās pults un pārprogrammēšanu.
	2. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt signalizācijas sistēmu atkārtotu pieslēgšanu pie centrālās pults un pārprogrammēšanu;
	3. Nodrošināt fizisko apsardzi pakalpojumu sniegšanas vietā apsardzes sistēmas atslēgšanās brīdī. Fiziskā apsardze jānodrošina līdz apsardzes sistēmas signalizācijas darbības atjaunošanai.
	4. Veikt ikmēneša apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas pieslēguma pārbaudes, veicot ierakstu pārbaudes žurnālā.
	5. Nodrošināt apsardzes operatīvās vienības izbraukšanu uz objektu pēc trauksmes signāla saņemšanas centralizētajā apsardzes pultī (turpmāk – CAP) objekta apsekošanai, materiālo vērtību zādzību novēršanai un likumpārkāpēja aizturēšanai. Apsardzes operatīvās vienības ierašanās laiks objektā ne vēlāk kā 9 (deviņu) minūšu laikā pēc trauksmes signāla saņemšanas.
	6. Pēc trauksmes signāla saņemšanas un apsardzes operatīvās vienības ierašanās objektā nekavējoties paziņot par to Pasūtītāja atbildīgajām personām, veikt objekta apsardzi līdz Pasūtītāja atbildīgās personas ierašanās brīdim.
	7. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt signalizācijas sistēmas apkopi, remontu, detaļu nomaiņu.
1. **Pilnas tehniskās apsardzes nodrošināšana Rīgā, Slimnīcas ielā 2-1A**

**Objekta apsardzes iekārtas apraksts:**

**Apsardzes iekārta** **DSC 1864**, 1 raidītājs,

2 trauksmes pultis.

**Objekta apraksts:**  Objekts ir daļa no būves ar 1stāvu un 1 ieeju.

 Objektam ir teritorija bez žoga.

Objekta ēka ir aprīkota ar apsardzes un ugunsdrošības signalizācijām

**Pakalpojuma apjoms:**

* 1. Nodrošināt signalizācijas sistēmas pirmreizējo pieslēgšanu pie centrālās pults un pārprogrammēšanu.
	2. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt signalizācijas sistēmu atkārtotu pieslēgšanu pie centrālās pults un pārprogrammēšanu;
	3. Nodrošināt fizisko apsardzi pakalpojumu sniegšanas vietā apsardzes sistēmas atslēgšanās brīdī. Fiziskā apsardze jānodrošina līdz apsardzes sistēmas signalizācijas darbības atjaunošanai.
	4. Veikt ikmēneša apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas pieslēguma pārbaudes, veicot ierakstu pārbaudes žurnālā.
	5. Nodrošināt apsardzes operatīvās vienības izbraukšanu uz objektu pēc trauksmes signāla saņemšanas centralizētajā apsardzes pultī (turpmāk – CAP) objekta apsekošanai, materiālo vērtību zādzību novēršanai un likumpārkāpēja aizturēšanai. Apsardzes operatīvās vienības ierašanās laiks objektā ne vēlāk kā 9 (deviņu) minūšu laikā pēc trauksmes signāla saņemšanas.
	6. Pēc trauksmes signāla saņemšanas un apsardzes operatīvās vienības ierašanās objektā nekavējoties paziņot par to Pasūtītāja atbildīgajām personām, veikt objekta apsardzi līdz Pasūtītāja atbildīgās personas ierašanās brīdim.
	7. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt signalizācijas sistēmas apkopi, remontu, detaļu nomaiņu.

**Finanšu piedāvājums**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Pakalpojums** | **Cena mēn. bez PVN** | **Kopā 24 mēn. bez PVN** |
| 1. | Apsardzes pakalpojums Sēlpils ielā 15 |  |  |
| 2. | Apsardzes pakalpojums Spulgas ielā 24 |  |  |
| 3. | Apsardzes pakalpojums Kaņiera ielā 13 |  |  |
| 4. | Apsardzes pakalpojums Kokles ielā 12 |  |  |
| 5. | Apsardzes pakalpojums Slimnīcas ielā 2-1A |  |  |
|  |  | **KOPĀ** |  |

Pretendenta nosaukums:

Juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_

Biroja adrese: \_\_\_\_\_\_

Kontaktpersona:

(Vārds, uzvārds, amats)

Telefons: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: \_\_\_\_\_\_

Paraksts: