Baseina gaisa mitruma nosūcēju iegāde filiālēm "Ķengarags" un "Imanta"  
Tehniskā specifikācija / darba uzdevumsBottom of Form

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Parametra nosaukums** | | **Tehnisko parametru nosacījumi** | **Pretendenta piedāvājums** |
|
| 1 | Darba temperatūras diapazons | | 5-35 ˚C |  |
| 2 | Mitruma savākšanas veiktspēja pie 30˚C/60% RH | | 2,5 – 3,0 l/h |  |
| 3 | gaisa plūsma | | 600 - 740 m³/h |  |
| 4 | Skaņas līmenis 3m attālumā | | 48-50 dB(A) |  |
| 5 | Aukstuma aģents | | R407c |  |
| 6 | Sildītāja jauda | | 5-6 kW |  |
| 7 | elektropieslēgums | | 230V /1f/ 50Hz |  |
| 8 | Ārējais izmērs | | ne lielāks par 1950x320x700 mm |  |
| 9 | Iekārtas svars | | ne lielāks par 70 kg |  |
| Nr. p.k. | | Pasūtītāja prasības | | |
| 1 | | Iepirkuma mērķis ir nodrošināt SIA “Rīgas veselības centrs” filiāles “Ķengarags” un “Imanta” Baseina telpu gaisa sausinātāju iegādi un uzstādīšanu, tādējādi nodrošinot nepieciešamos komforta klimatiskos apstākļus baseinu telpās.  **Uzstādāmo iekārtu atrašanās vieta:** filiāle “Ķengarags”, Kaņiera iela 13 un filiāle “Imanta”8.līnija 1k. | | |
| 2 | | **Tehniskie nosacījumi:**  Iekārtas jāpiegādā un jāuzstāda **3 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas dienas**.  Uzstādīšanas laiks un vieta iepriekš jāsaskaņo ar pasūtītāja kontaktpersonu.  Iekārtu piegāde un uzstādīšana iekļauj elektrolīnijas montāžu (kabelis,automātslēdzis, stiprinājumi, līnijas marķēšana) no pasūtītāja norādītās el-sadales līdz iekārtai, kondesācijas novadcaurules montāža un pieslēgšana pie pasūtītāja norādītās kanalizācijas sistēmas, iekārtas montāža pie sienas.  Pēc iekārtu uzstādīšanas pasūtītājam jāiesniedz lietošanas instrukcija latviešu valodā un jāveic personāla apmācība.  Uzstādīto iekārtu garantija ne mazāka, kā 24 mēneši.  Uzstādītajām iekārtām jānodrošina garantijas perioda bezmaksas remonts un apkopes ne retāk kā 2xgadā, apkopes veicamas saskaņā ar ražotāja instrukcijām. | | |
| 3 | | **Citi nosacījumi:**  Izpildītājam pakalpojuma sniegšanas laikā jāievēro Latvijas Republikas darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības, vides aizsardzības un citu attiecībā uz izpildāmo darbu spēkā esošo noteikumu ievērošanu. Pakalpojums sniedzams iespēju robežās netraucējot pacientus un Pasūtītāja personālu, darba vieta pēc pakalpojuma sniegšanas jāsakopj. | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka tehniskā specifikācija/darba uzdevums atbilst pretendenta piedāvājumam.* | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Piedāvājuma sagatavotāja vārds, uzvārds, amats* | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *sagatavošanas datums, mēnesis, gads* | |  |  |  |