**Nolikuma 1. pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**“Zobārstniecības aprīkojuma iegāde”**

**1. DAĻA – STOMATOLOĢISKAIS LENĶA UZGALIS – 6 GAB.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Tehniskās prasības/ Parametri** | **Piedāvājuma detalizētie tehniskie parametri. Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)** |
|  | **Preces ražotājs:** |  |
|  | **Modelis, kods:** |  |
|  | **Ražošanas gads:** |  |
| 1. | Materiāls – nerūsējošais tērauds. |  |
| 2. | Pārnesuma attiecība – 1:1. |  |
| 3. | Ar iekšējo spray padevi. |  |
| 4. | Fibrooptika. |  |
| 5. | Pogas fiksācijas mehānisms. |  |
| 6. | Preces piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža. |  |
| 7. | Garantijas laiks vismaz 18 mēneši. |  |

**2. DAĻA – MIKROMOTORS – 2 GAB.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Tehniskās prasības/ Parametri** | **Piedāvājuma detalizētie tehniskie parametri. Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)** |
|  | **Preces ražotājs:** |  |
|  | **Modelis, kods:** |  |
|  | **Ražošanas gads:** |  |
| 1. | Elektriskais mikromotors ar birstēm. |  |
| 2. | Ātruma diapazons: 60 – 40000 apgr./min. |  |
| 3. | Maksimālais griezes moments 2,8 NcM. |  |
| 4. | Iekšējā ūdens strūkla. |  |
| 5. | LED optika. |  |
| 6. | Preces piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža. |  |
| 7. | Garantijas laiks vismaz 18 mēneši. |  |

**3. DAĻA – ULTRASKAŅAS SKĒLERIS – 1 GAB.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Tehniskās prasības/ Parametri** | **Piedāvājuma detalizētie tehniskie parametri. Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)** |
|  | **Preces ražotājs:** |  |
|  | **Modelis, kods:** |  |
|  | **Ražošanas gads:** |  |
| 1. | Pjezoelektriskais skēleris bez gaismas. |  |
| 2. | 3 darba uzgaļi. |  |
| 3. | 3 autoklāvējamas satvēriena uzmavas. |  |
| 4. | Skēlera pievads saderīgs ar Planmeca V2 modeļiem. |  |
| 13. | Preces piegāde 8 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. |  |
| 14. | Garantijas laiks vismaz 18 mēneši. |  |

**4. DAĻA – POLIMERIZĀCIJAS LAMPA – 1 GAB.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Tehniskās prasības/ Parametri** | **Piedāvājuma detalizētie tehniskie parametri. Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)** |
|  | **Preces ražotājs:** |  |
|  | **Modelis, kods:** |  |
|  | **Ražošanas gads:** |  |
| 1. | Bezvadu lampa. |  |
| 2. | Dažāda laika uzstādīšanas funkcija, trīs darbības veidi. |  |
| 3. | Gaismas intensitāte: 1200mW/cm² - 1600mW/cm². |  |
| 4. | Staru garums: 385nm – 515nm. |  |
| 5. | Lietošanas laiks pēc uzlādes 50-60 min. |  |
| 6. | Svars: 100 – 200g.  |  |
| 7. | Izmērs līdz 260 x 30 x 25 mm (+/- 5cm). |  |
| 8. | Preces piegāde 8 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. |  |
| 9. | Garantijas laiks vismaz 18 mēneši. |  |

**5. DAĻA – TURBĪNAS GALS – 6 GAB.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Tehniskās prasības/ Parametri** | **Piedāvājuma detalizētie tehniskie parametri. Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)** |
|  | **Preces ražotājs:** |  |
|  | **Modelis, kods:** |  |
|  | **Ražošanas gads:** |  |
| 1. | Materiāls – nerūsējošais tērauds. |  |
| 2. | 4 punktu ūdens dzesēšana. |  |
| 3. | LED optika. |  |
| 4. | Pogas fiksācijas mehānisms. |  |
| 5. | Sterilizējams. |  |
| 6. | Paredzēts ātrajam savienojumam (Multiflex, Rotoquick, Bien Air). |  |
| 7. | Preces piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža. |  |
| 8. | Garantijas laiks vismaz 18 mēneši. |  |

**6. DAĻA – ZOBĀRSTNIECĪBAS ASISTENTA GALDIŅŠ – 1 GAB.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Tehniskās prasības/ Parametri** | **Piedāvājuma detalizētie tehniskie parametri. Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)** |
|  | **Preces ražotājs:** |  |
|  | **Modelis, kods:** |  |
|  | **Ražošanas gads:** |  |
| 1. | Zobārstniecības mobilais galdiņš ar atvilktņu fiksācijas mehānismu. |  |
| 2. | Materiāls – laminētās kokskaidu plātnes un augstspiediena lamināts |  |
| 3. | Ne mazāk kā 4 atvilktnes instrumentiem un materiāliem. |  |
| 4. | Preces piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža. |  |
| 5. | Garantijas laiks vismaz 18 mēneši. |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** */Paraksttiesīgās personas vai tās pilnvarotās personas amata nosaukums/ /Paraksts/ /Paraksta atšifrējums***/**

2022. gada \_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.